
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	
	МУП УИС

	
	(наименование заказчика)

	
	

	
	(подпись)

	
	Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов

	
	(должность, И. О. Фамилия)
«         » ___________ 2026 г.

	

	

	ИЗВЕЩЕНИЕ

	о проведении мелкой закупки
по лоту № 10194 «Поставка клапанов» для нужд МУП УИС

	

	1. Информация о заказчике:

	Заказчик:
	МУП УИС

	Почтовый адрес:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Место нахождения:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Контактное лицо:
	Ерохина Е.А.

	Адрес электронной почты:
	zakupki@mup-uis.ru

	Контактный телефон:
	+79177607750
(08:00-16:45 по местному времени, обеденный перерыв 12:00-12:45)
Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту zakupki@mup-uis.ru с указанием номера извещения.

	
	

	2. Источник финансирования: 
	собственные средства Заказчика

	

	3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению)


	4. Место поставки товара:
	Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара.

	

	5. Срок поставки товара:
	в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,
не позднее «31» декабря 2026 г.

	

	6. Начальная (максимальная) цена договора: 242 409,12 руб.

	

	7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:
В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора.

	
8. Сроки и условия оплаты по договору:

	Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара.

	

	9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:

	Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте zakupki@mup-uis.ru с указанием в теме письма номера и наименования лота.

Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:
1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.

9. Заключение договора
Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки.










Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Страна происхождения товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Цена за 1 ед., руб., с НДС
	Сумма, руб.,с НДС

	1
	Клапан , СППК4 Ру-16У1 17с7нж пр.№13 (4...8) Рно 6,5 кгс/см2
	[bookmark: _GoBack]Рабочая среда - жидкие и газообразные, неагрессивные и малоагрессивные среды, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, конденсат углеводородный,аммиак, вода,пар,воздух,инертные газы. Скорость коррозии материала корпуса в указанных средах не должна превышать 0,1 мм/год. Значения рабочего давления и рабочей температуры не должны выходить за пределы установленные ГОСТ 356-80. 
Температура рабочей среды от - 40 до + 450
Температура окружающей среды от - 40 до + 40 
Класс герметичности А 
Давление настройки Р н.о кгс/см2 6,1 
Пределы давления настройки Р н.о кгс/см2 от 4 до 8 
Номер установленной пружины заводской спецификации 13 
Давление начала открытия Р н.о. кгс/см2 6,5 
Давление полного открытия Р н.о. кгс/см2 7,0 
Давление закрытия Р з кгс/см2 0,8- Рн
Противодавление постоянное, статическое, действующее при закрытом клапане- постоянная величин 
Динамическое , возникающее от сопротивления выпускной системы при открытом кла-пане, кгс/см2 не более 0,1 Рн .
Климатическое исполнение У1
Направление подачи рабочей среды -подзолотник 
Строительная длина, мм 130 
Номинальный диаметр входного патрубка Dn, мм 50
Номинальный диаметр выходного патрубка Dn, мм 
Тип присоединения к трубопроводу -фланцевое по ГОСТ 33259-2015 
Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 16
Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 6,5 Срок службы не менее 30 лет. 
Полный средний ресурс не менее 85 циклов.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации – 3 года.
Срок службы – не менее 15 лет.
Наработка на отказ – 180 циклов.
В комплекте поставки клапан, КОФ, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.
	
	2 
	шт
	58 001,24
	

	2
	Клапан , СППК4 Ру-16У1 17с7нж пр.№13(4...8) Рно 6 кгс/см2
	Рабочая среда - жидкие и газообразные, неагрессивные и малоагрессивные среды, нефть, нефтепродукты, углеводородные газы, конденсат углеводородный,аммиак, вода,пар,воздух,инертные газы. Скорость коррозии материала корпуса в указанных средах не должна превышать 0,1 мм/год. Значения рабочего давления и рабочей температуры не должны выходить за пределы установленные ГОСТ 356-80. 
Температура рабочей среды от - 40 до + 450
Температура окружающей среды от - 40 до + 40 
Класс герметичности А 
Давление настройки Р н.о кгс/см2 6,1 
Пределы давления настройки Р н.о кгс/см2 от 4 до 8 
Номер установленной пружины заводской спецификации 13 
Давление начала открытия Р н.о. кгс/см2 6,5 
Давление полного открытия Р н.о. кгс/см2 7,0 
Давление закрытия Р з кгс/см2 0,8- Рн
Противодавление постоянное, статическое, действующее при закрытом клапане- постоянная величин 
Динамическое , возникающее от сопротивления выпускной системы при открытом кла-пане, кгс/см2 не более 0,1 Рн .
Климатическое исполнение У1
Направление подачи рабочей среды -подзолотник 
Строительная длина, мм 130 
Номинальный диаметр входного патрубка Dn, мм 50
Номинальный диаметр выходного патрубка Dn, мм 
Тип присоединения к трубопроводу -фланцевое по ГОСТ 33259-2015 
Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 16
Номинальное давление входного патрубка Рn, кгс/см2 6 Срок службы не менее 30 лет. 
Полный средний ресурс не менее 85 циклов.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации – 3 года.
Срок службы – не менее 15 лет.
Наработка на отказ – 180 циклов.
В комплекте поставки клапан, КОФ, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.
	
	2 
	шт
	58 001,24
	

	3
	Переход фланцевый , Ду-50х40
	Переход стальной фланцевый концентрический

Присоединительный диаметр, мм Ду50х40
Максимальное давление не менее 1,6 мПа
Переходы бесшовные фланцевые из углеродистой и низколегированной стали изготовляют из труб по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8733-74 (группа В) и ГОСТ 550-2020 или листовой стали по ГОСТ 16523-97(категория 4), ГОСТ 1577-2022 (категория 3), ГОСТ 17066-80 (категория 3 и 4, ГОСТ 19282-2014 сталь марок: 20 по ГОСТ 1050-74, 10Г2 по ГОСТ 4543-2016 и 09Г2С по ГОСТ 19282-2014 и фланцев по ГОСТ 33259-2015 .
На поверхности деталей не допускаются трещины, плены, рванины и закаты.
Разностенность, волнистость, гофры, забоины, вмятины, риски и следы зачистки дефектов не должны выводить размеры деталей за пределы допускаемых отклонений и препятствовать проведению внешнего осмотра и измерений.
Толщина стенки на торцах деталей не должна превышать номинальный размер более чем на 30 %, но не более 4 мм.
Предельные отклонения внутреннего диаметра торцов не более 0,5 мм
Исполнение-концентрический
	
	4 
	шт
	2 601,04
	

	
	
	
	
	
	Итого, руб., с НДС:
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