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	ИЗВЕЩЕНИЕ

	о проведении мелкой закупки
по лоту № 10085 «Поставка материалов для изоляции и обмуровки котельного оборудования» для нужд МУП УИС

	

	1. Информация о заказчике:

	Заказчик:
	МУП УИС

	Почтовый адрес:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Место нахождения:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Контактное лицо:
	Ерохина Е.А.

	Адрес электронной почты:
	zakupki@mup-uis.ru

	Контактный телефон:
	+79177607750
(08:00-16:45 по местному времени, обеденный перерыв 12:00-12:45)
Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту zakupki@mup-uis.ru с указанием номера извещения.

	
	

	2. Источник финансирования: 
	собственные средства Заказчика

	

	3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению)


	4. Место поставки товара:
	Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара.

	

	5. Срок поставки товара:
	в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,
не позднее «31» декабря 2026 г.

	

	6. Начальная (максимальная) цена договора: 433 117,00 руб.

	

	7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:
В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора.

	
8. Сроки и условия оплаты по договору:

	Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара.

	

	9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:

	Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте zakupki@mup-uis.ru с указанием в теме письма номера и наименования лота.

Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:
1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.

9. Заключение договора
Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки.









Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Страна происхождения товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Цена за 1 ед., руб., с НДС
	Сумма, руб.,с НДС

	1
	Глиноземистый цемент , ГЦ-40
	- быстро затвердевает при растворении с водой; 
- прочность цемента через 15-18 часов уже достаточна для ввода в эксплуатацию сооружений; 
- наиболее благоприятная температура для затворения цемента водой — это 15-20° С во влажной среде; 
- выделение большого количества тепла за короткий промежуток времени. (важно для проведения работ в зимнее время без подогрева бетона; 
- высокая стойкость против действия агрессивных сред, устойчив к коррозии; 
-используется как вяжущее средство для огнеупорного и жаропрочного бетона при эксплуатационных температурных режимах до 1700° С.
содержание Аl2О3 в цементе — не менее 35%.
Физико-химические свойства
Предел прочности при сжатии, Мпа
В возрасте 1 суток не менее 30,0
В возрасте 3 суток не менее 40,0
В возрасте 7 суток не менее 50,0
Тонкость помола Удельная поверхность, м2/кг не менее 400
Сроки схватывания
Начало не ранее 45 мин.
Конец не позднее 12 час.
Равномерность изменения объёма - обладает
Огнеупорность не менее 1200 С°
	
	500 
	кг
	110,19
	

	2
	Заполнитель шамотный, ЗШБ кл. 5 фр 0-2
	Массовая доля Аl2О3, %: не менее 28
Огнеупорность, °С, не ниже 1630
Водопоглощение, %, не более 8
Размер зерна класс 5 (фр.0-2 мм)
	
	1 000 
	кг
	23,7
	

	3
	Изолон ППЭ-3005 фольгированный, Изоляция из вспененного полиэтилена
	Кратность вспенивания материала не менее 30
плотность не менее, кг/м3 33
Коэффициент теплопроводности не более, Вт/м К 0,036
Предел прочности при сжатии (25%) не менее , МПа, 0,035
Номинальная толщина не менее , мм 5
Допуск на толщину, мм ± 0,30
Ширина после обрезки кромки, мм 1000-1500
Длина рулона, м не менее 10
Допуск на длину, % +5
	
	260 
	м2
	653,37
	

	4
	Огнеупорная глина, ПКГН
	Технические характеристики:
Al2О3 - не менее 28 %
Огнеупорность- не менее 1580 °С
Зерновой состав на сите 0,5-0 %
Остаток на сите 0,071 не более 10%
Выход раствора - не менее 4 м3/т
	
	1 000 
	кг
	29,95
	

	5
	Полипропиленовая лента 15*0,8, 1бухта=1,5км
	ширина не менее 15мм
толщина не менее 0,8 мм
прочность на разрыв не менее 240 кг/см
	
	1 
	шт
	6 906,02
	

	6
	Скрепа металлические 16х0,8, 1уп-1000шт
	Скрепа металлическая, ширина не менее 16 мм 
количество в упаковке не менее 1000
	
	1 
	упак
	1 931,83
	

	7
	Стеклопластик изоляционный (рулон 100м2), РСТ-430
	номинальная масса на единицу площади не менее 430г/м2 
длина рулона 100м +5 
ширина 1м+2% 
Толщина, не менее 0,480мм
	
	100 
	м2
	244
	

	8
	Техмат кашированый фольгой 50мм , из каменной ваты рулон 0,25м3/5м2
	Непрошивной мат из базальтовой ваты
Исполнение - с покрытием из фольги
Форма упаковки мат в рулоне не менее 5м2(0.25м3)
толщина не менее 50мм
Плотность не менее 43 кг/м³ 
Теплопроводность λ10 не более 0,034 Вт/(м·К) 
Теплопроводность λ25 не более 0,036 Вт/(м·К) 
Теплопроводность λ125 не более 0,060 Вт/(м·К) 
Теплопроводность λ300 не более 0,120 Вт/(м·К) 
Группа горючести с покрытием фольгой - Г1 
Сжимаемость, не более 45 % 
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м² 
Температура применения от -180 до +570 °С 
Класс пожарной опасности материала с покрытием фольгой - КМ1
	
	2 
	м3
	23 049,95
	

	9
	Шамотный огнеупорный кирпич , ШБ-5
	Максимально допустимая температура (показатель огнеупорности) — не менее 1650°С
Плотность огнеупора составляет от 1500 до 1700 кг/м3;
вес не менее 3,6 кг, 
размеры — 230х114х65 мм, допустимые отклонения +-2мм.
Коэффициент теплопроводности — от 0,6 до 0,7 Вт/м°С. 
Объемная доля открытых пор — не более 24%. 
Максимальное сжатие, выдерживаемое штучным изделием без разрушения, —не менее 20 Н/мм2. 
Массовая доля, % Al2O3 не менее 28
	
	385 
	шт
	195,2
	

	
	
	
	
	
	Итого, руб., с НДС:
	





3

