|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |
|  | МУП УИС |
|  | *(наименование заказчика)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  | *(должность, И. О. Фамилия)*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |
|  |
|  |
| **Извещение** |
| **о проведении мелкой закупки****по лоту № 8864 «Поставка строительных смесей» для нужд МУП УИС** |
|  |
| **1. Информация о заказчике:** |
| Заказчик: | МУП УИС |
| Почтовый адрес: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Место нахождения: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Контактное лицо: |  |
| Адрес электронной почты: | uiszakupki@gmail.com |
| Контактный телефон: | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера лота. |
|  |  |
| **2. Источник финансирования:**  | собственные средства Заказчика |
|  |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |
| **4. Место поставки товара:** | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |
|  |
| **5. Срок поставки товара:** | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,не позднее «31» декабря 2025 г. |
|  |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора: 86 847,76 руб.****Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 16,67%. |
|  |
| **7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:**В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |
| **8. Сроки и условия оплаты по договору:** |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |
|  |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте **uiszakupki@gmail.com** с указанием в теме письма номера и наименования лота.Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.**Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:**1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.**9. Заключение договора**Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Страна происхождения товара** | **Кол-во** | **Ед. изм** | **Цена за 1 ед., руб., с НДС** | **Сумма, руб.,с НДС** |
| 1 | Пескобетон М300 (25кг), М300 | Упаковка, кг не менее 25Состав Марка прочности М-300Состав очищенный речной песок портландцемент М500ГранотсевПластификаторВлажность, не более 0,3 %Цвет серыйНасыпная плотность, не более 1400 - 1700 кг/м кубКол-во воды для замеса на 1 кг сухой смеси0,15 - 0,18 лТолщина наносимого слоя 30 -70 ммЖизнеспособность Не менее 1 чРасход сухой смеси на 1 кв.м., при толщине слоя 10 мм18 – 20 кгПрочность на сжатие в возрасте 28 сутокНе менее 30 МПаАдгезия в возрасте 28 суток Не менее 0,75 МПаМорозостойкостьНе менее 50 циклов |  | 4  | шт | 301,54 |  |
| 2 | Песчано-цементная смесь (ПЦС), (фас.25кг) М-150 | Внешний вид сухой смеси: Серая, сыпучая, однородная смесь. Максимальная фракция наполнителя, мм: 0,63 Расход материала при толщине слоя 6-8мм, кг/м2: 8-9 Расход воды для затворения, л/кг: 0,20-0,22 Марка раствора по прочности на сжатие, МПа:15 Температура основы, растворной смеси, плитки в процессе работы, С: От +5 до +30 Вес мешка: не менее 25кг. |  | 90  | шт | 320,58 |  |
| 3 | Портландцемент М-400, (фас.50кг) М-400 | Цементы должны соответствовать требованиям ГОСТ 31108-2003 и изготавливаться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем. Допускается цемент следующих наименований: портландцемент ЦЕМ I и ЦЕМ II/А, нормальнотвердеющий. Величина максимальной нагрузки на 1 см2 цементного камня после отвердевания — не менее 400 кг/1см2 Вес упаковки не менее 50кг |  | 87  | шт | 652,75 |  |
|  |  |  |  |  | **Итого, руб., с НДС:** |  |