|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | МУП УИС |
|  | | | | | | *(наименование заказчика)* |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | | *(подпись)* |
|  | | | | | | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  | | | | | | *(должность, И. О. Фамилия)*  «27 » марта 2025 г. |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Извещение** | | | | | | |
| **о проведении мелкой закупки**  **по лоту № 9126 «Поставка костюмов сварщика» для нужд МУП УИС** | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1. Информация о заказчике:** | | | | | | | | |
| Заказчик: | | МУП УИС | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Место нахождения: | | | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 | | | | | |
| Контактное лицо: | | |  | | | | | |
| Адрес электронной почты: | | | | | uiszakupki@gmail.com | | | |
| Контактный телефон: | | | | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))  Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту [uiszakupki@gmail.com](mailto:uiszakupki@gmail.com) или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера лота. | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **2. Источник финансирования:** | | | | | | собственные средства Заказчика | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) | | | | | | | | |
| **4. Место поставки товара:** | | | | | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5. Срок поставки товара:** | | | | | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,  не позднее «31» декабря 2025 г. | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора: 97 803,77 руб.**  **Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 16,67%. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:**  В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. | | | | | | | | |
| **8. Сроки и условия оплаты по договору:** | | | | | | | | |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** | | | | | | | | |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте [**uiszakupki@gmail.com**](mailto:uiszakupki@gmail.com) с указанием в теме письма номера и наименования лота.  Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.  **Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:**  1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.  **9. Заключение договора**  Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. | | | | | | | | |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Страна происхождения товара** | **Кол-во** | **Ед. изм** | **Цена за 1 ед., руб., с НДС** | **Сумма, руб.,с НДС** |
| 1 | Костюм для сварщика летний , 48-50 /182-188/ | Куртка + брюки 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок - 100%, со спилоком - не менее 1,9 Накладки: кожевенный спилок. Цвет: сочетание черного и оливкового. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк должна быть выполнена из кожевенного спилка. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 1 | компл | 6 212,21 |  |
| 2 | Костюм для сварщика летний , 52-54 /170-176/ | Куртка + брюки 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок - 100%, со спилоком - не менее 1,9 Накладки: кожевенный спилок. Цвет: сочетание черного и оливкового. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк должна быть выполнена из кожевенного спилка.  В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 3 | компл | 6 212,21 |  |
| 3 | Костюм для сварщика утепленный, 48-50 /170-176/ | 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок — 100%, со спилоком - не менее 1,9 Утеплитель — ватин, не менее 2 слоев. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечить нанесение данных о модели, марке, артикуле и классе защиты СИЗ на бирке изделия или в инструкции по применению. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 2 | компл | 4 767,34 |  |
| 4 | Костюм для сварщика утепленный , 48-50 /182-188/ | 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок — 100%, со спилоком - не менее 1,9 Утеплитель — ватин, не менее 2 слоев. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечить нанесение данных о модели, марке, артикуле и классе защиты СИЗ на бирке изделия или в инструкции по применению. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 1 | компл | 4 767,34 |  |
| 5 | Костюм для сварщика утепленный , 52-54 /170-176/ | 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок — 100%, со спилоком - не менее 1,9 Утеплитель — ватин, не менее 2 слоев. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечить нанесение данных о модели, марке, артикуле и классе защиты СИЗ на бирке изделия или в инструкции по применению. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 7 | компл | 4 767,34 |  |
| 6 | Костюм для сварщика утепленный , 52-54 /182-188/ | 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок — 100%, со спилоком - не менее 1,9 Утеплитель — ватин, не менее 2 слоев. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечить нанесение данных о модели, марке, артикуле и классе защиты СИЗ на бирке изделия или в инструкции по применению. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 4 | компл | 4 767,34 |  |
| 7 | Костюм для сварщика утепленный , 56-58 /190-200/ | 3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Защитные свойства: Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1 Ми - защита от механических воздействий (истирания) З - защита от общих производственных загрязнений Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: парусина, лен - не более 49%, хлопок - не менее 51%, плотность не менее 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок — 100%, со спилоком - не менее 1,9 Утеплитель — ватин, не менее 2 слоев. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани. Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечить нанесение данных о модели, марке, артикуле и классе защиты СИЗ на бирке изделия или в инструкции по применению. В связи со вступлением 01.01.2025 в силу Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, товар может быть только происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) |  | 1 | компл | 6 212,21 |  |
|  |  |  |  |  | **Итого, руб., с НДС:** | |  |