|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |
|  | МУП УИС |
|  | *(наименование заказчика)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  | *(должность, И. О. Фамилия)*«20 » \_февраля\_\_\_ 2023 г. |
|  |
|  |
| **Извещение** |
| **о проведении мелкой закупки****по лоту № 7865 «Поставка торцевых уплотнителей» для нужд МУП УИС** |
|  |
| **1. Информация о заказчике:** |
| Заказчик: | МУП УИС |
| Почтовый адрес: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Место нахождения: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Контактное лицо: | Ерохина Е.А. |
| Адрес электронной почты: | uiszakupki@gmail.com |
| Контактный телефон: | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера лота. |
|  |  |
| **2. Источник финансирования:**  | собственные средства Заказчика |
|  |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |
| **4. Место поставки товара:** | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |
|  |
| **5. Срок поставки товара:** | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,не позднее «31» декабря 2023 г. |
|  |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора: 82 844,86 руб.****Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 20%. |
|  |
| **7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:**В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |
| **8. Сроки и условия оплаты по договору:** |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |
|  |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте **uiszakupki@gmail.com** с указанием в теме письма номера и наименования лота.Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.**Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:**1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.**9. Заключение договора**Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Страна происхождения товара** | **Кол-во** | **Ед. изм** | **Цена за 1 ед., руб., с НДС** | **Сумма, руб.,с НДС** |
| 1 | Торцевое уплотнение , для насоса BL 40/220-15/2 | Торцовое уплотнение для насоса Wilo BL 40/220-15/2перекачиваемые жидкости водамаксимальная температура перекачиваемой жидкости не менее 120° Cматериал EPDM или эквивалент в комплект поставки входит уплотнение, уплотнительные кольца, болт, гайка |  | 2  | шт | 4 575,01 |  |
| 2 | Торцевое уплотнение , для насоса ЦО LEO LPP 200-38-45/4 |  |  | 2  | шт | 9 356,99 |  |
| 3 | Торцевое уплотнение , на насос Grundfos ТР-100-390/2АFA-BAQE D28мм | Температура, °С: -20С до +120СДиаметр вала: 28 мм;Вторичное уплотнение / эластомер: EPDM |  | 2  | шт | 9 000 |  |
| 4 | Торцевое уплотнение CARTR.EPDM компл.(или эквивалент), PN16 MVI70  | материал уплотнения-этилен-пропиленовый каучук рабочее давление до 16 атмдля установки на валу насоса между электродвигателем и насосом WILO MVI 7002-3/16/E/3-400-50-2артикул 4071168 |  | 1  | шт | 36 980,86 |  |
|  |  |  |  |  | **Итого, руб., с НДС:** |  |