|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |
|  | МУП УИС |
|  | *(наименование заказчика)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |
|  | *(должность, И. О. Фамилия)*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |
|  |
|  |
| **Извещение** |
| **о проведении мелкой закупки****по лоту № 9198 «Поставка асботехнических материалов» для нужд МУП УИС** |
|  |
| **1. Информация о заказчике:** |
| Заказчик: | МУП УИС |
| Почтовый адрес: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Место нахождения: | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |
| Контактное лицо: | Ерохина Е.А. |
| Адрес электронной почты: | uiszakupki@gmail.com |
| Контактный телефон: | +79177607750 ([также доступен Telegram](https://t.me/uiszakupki))Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com или в Телеграм [@uiszakupki](https://t.me/uiszakupki) с указанием номера лота. |
|  |  |
| **2. Источник финансирования:**  | собственные средства Заказчика |
|  |
| **3. Предмет договора:** в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |
| **4. Место поставки товара:** | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |
|  |
| **5. Срок поставки товара:** | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком,не позднее «31» декабря 2025 г. |
|  |
| **6. Начальная (максимальная) цена договора: 42 439,57руб.****Внимание!** Указанная цена включает в себя НДС 20%. Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) не облагаются НДС, ниже указанной цены на 16,67%. |
|  |
| **7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:**В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. |
| **8. Сроки и условия оплаты по договору:** |
| Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |
|  |
| **9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:** |
| Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте **uiszakupki@gmail.com** с указанием в теме письма номера и наименования лота.Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.**Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:**1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.**9. Заключение договора**Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки. |

Приложение № 1 к извещению

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Страна происхождения товара** | **Кол-во** | **Ед. изм** | **Цена за 1 ед., руб., с НДС** | **Сумма, руб.,с НДС** |
| 1 | Асбест хризотиловый А-6-30, А-6-30 | Марка, А-6-30Гарантируемый остаток волокна (%) на сите 1.35 мм - 30Просев сита 0.4 мм (%) - не более 14.0Массовая доля гали (%) - не более 1.7Массовая доля (%) фракций, более 1.18 мм - 5Массовая доля (%) фракций, менее 0.075 мм - 69Температура рабочей среды до +500 °САсбест упаковывается в бумажные и синтетические мешки массой нетто от 15 до 50 кгГерметичность и прочность упаковки - гарантия сохранности груза в пути следованияСрок хранения асбеста не ограничен |  | 300  | кг | 96,36 |  |
| 2 | Асбокартон КАОН1 5 мм (0,8\*1м), КАОН1 5 мм (0,8\*1м) | Асбокартон 5мм (0.8\*1м) (~5.1кг) ГОСТ 2850-95Физико-механические показатели КАОН по ГОСТ 2850-95:Плотность, кг/м3: 1000-1400.Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см2) не менее:в продольном направлении 1.2 (12)в поперечном направлении 0.6 (6)Потеря вещества при прокаливании, %, не более 15.Массовая доля влаги, %, не более 7.Огнестойкость: не должен гореть и обугливатьсяУсловия хранения: В закрытых складских помещениях, при условиях, исключающих попадание на асбокартон воды, масел и других веществ.Гарантийный срок хранения - 10 лет. |  | 31  | кг | 119,05 |  |
| 3 | Асбошнур ШАОН 5,0 мм, ШАОН 5,0 мм | Диаметр 5 ммСодержание асбеста в шнуре - не менее 93%Потеря веществ при прокаливании - не более 17%Применяется при температуре не менее +400°Ссрок хранения не менее 10 летРезультирующая линейная плотность, Ктекс - не более 8,3-15,0 |  | 20  | кг | 492,05 |  |
|  |  |  |  |  | **Итого, руб., с НДС:** |  |